|  |
| --- |
| La présente procédure de travail définit les étapes à suivre pour une manutention sécuritaire lors de l’installation, du retrait et du rangement des plateformes destinées aux activités aquatiques. |

|  |
| --- |
| DÉPLACEMENT, MISE À L’EAU ET INSTALLATION DES PLATEFORMES |
| **1.** Défaire les sangles d’arrimage et retirer le panneau treillis **(photos no 1 et no 2)** servant à retenir les plateformes au mur, et les placer dans un endroit sécuritaire. |
| **2**. Débuter l’installation par la plateforme no 6 et suivre l’ordre d’installation suivant : **6-3-5-2-4-1. L’installation finale doit être comme indiqué à la photo no 3.** |
| **3**. Glisser les plateformes avec une légère inclinaison en s’assurant de ne jamais soulever pour éviter toutes blessures au dos ou aux pieds lors des manipulations. |
| **4**. Incliner légèrement la plateforme et la laisser glisser délicatement dans l’eau jusqu’à ce que le sauveteur à l’intérieur de la piscine la stabilise. Utiliser toujours les genoux et non le dos en se penchant pour déposer la plateforme à l’eau. Répéter le processus pour les 5 autres plateformes. |
| **5**. Attacher les plateformes 1-4, 2-5 et 3-6. Ensuite, attacher les plateformes 1-2, 2-3, 4-5 et 5-6. |
| **6**. Installer les barrières et laisser une ouverture à la plateforme 1. Placez le câble devant l’ouverture. |

|  |
| --- |
| RETRAIT ET RANGEMENT DES PLATEFORMES |
| **1**. Retirer le câble, les barrières et défaire les attaches. |
| **2**. Sortir les plateformes en respectant l’ordre suivant : **1-4-2-5-3-6**. **Le rangement final doit être comme indiqué à la photo no 2.** |
| **3**. Les deux sauveteurs à l’extérieur de la piscine retirent la plateforme en position verticale avec le soutien du sauveteur situé à l’intérieur de la piscine. |
| **4**. Glisser les plateformes avec une légère inclinaison en s’assurant de ne jamais soulever pour éviter toutes blessures au dos ou aux pieds lors des manipulations. |
| **5**. Au point de rangement, s’assurer de positionner les plateformes avec les pattes pointant vers le mur. S’assurer que les numéros d’identification sont bien orientés et visibles. |
| **6**. Replacer le panneau treillis au bon endroit ainsi que les sangles d’arrimage (**photo no 1**)en s’assurant que celles-ci soient assez tendues pour retenir les plateformes. |

|  |  |
| --- | --- |
| \\ville.longueuil.qc.ca\Public\RH\Santé et sécurité\Prévention\COMITÉS\Comités SST\Comité SST - Blancs\2017\Suivi de dossiers\2017.05 Plateformes piscines\Photos installation finale\20190722_091216.jpgPHOTO NO 1 (panneau treillis et sangles d’arrimage) | 514362PHOTO NO 2(installation à l’extérieur de la piscine) |
| PHOTO NO 3(installation à l’intérieur de la piscine) |