# Procédure d’installation des bandes demi-glace du Programme Novice

****

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateurs  | Matériel à utiliser  |
| 1 employé manuel(Transport des bandes) | Crampons et casque OU Patins et casque Gants |
| 4 bénévoles  | Crampons et casque OU Patins et casque Gants |

**Pour visionner la capsule vidéo de la manipulation des bandes :**

<https://www.apsam.com/bande-separatrice>

Lors d’une partie, le préposé de l’aréna est mandaté pour apporter le chariot de mini-bandes à proximité de la glace. De façon générale, ce sera vers la porte de sortie de la surfaceuse.

Le bénévole ou l’entraîneur accrédité par l’association de hockey doit :

* Se présenter près de la porte de sortie de la surfaceuse sur la patinoire;
* Chausser une paire de crampons et porter son casque (ou ses patins et son casque) avant d’embarquer sur la glace. Ceux-ci seront disponibles à proximité de la sortie de la surfaceuse, en nombre suffisant;
* Collaborer à la descente des sections de la bande de patinoires du chariot vers la glace
* Déplacer les 2 buts vers la section le plus à l’opposé afin qu’ils soient du bon côté de la bande Novice;
* Déplacer les sections de la bande en les agrippant et en les faisant glisser sur la glace. Évitez de les pousser pour les faire glisser, elles risquent de se renverser;
* Assembler les sections de la bande l’une dans l’autre afin de former la bande centrale;
* Fixer les coins de la bande de patinoires à l’aide des sangles bleues qui permettront de bien les serrer et ainsi éviter qu’elles se déplacent;
* Placer les buts en position de jeu;
* Replacez les crampons au même endroit où ils ont été pris.

# Procédure de déplacement des bandes demie-glace du Programme Novice en opération de surfaçage

****

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateurs  | Matériel à utiliser  |
| 1 employé manuel(sur la surfaceuse) | Crampons et casque OU Patins et casqueGants |
| 4 bénévoles  | Crampons et casque OU Patins et casqueGantsVeste de haute visibilité  |

**Pour visionner la capsule sur la manipulation des bandes :**

<https://www.apsam.com/bande-separatrice>

***Le surfaçage de la glace se fait après la fin de DEUX matchs consécutifs***

Si le surfaçage est nécessaire, le bénévole ou l’entraîneur accrédité par l’Association de hockey doit :

* Se présenter près de la porte de sortie de la surfaceuse sur la patinoire;
* Chausser une paire de crampons et porter son casque (ou ses patins et son casque) avant d’embarquer sur la glace. Ceux-ci seront disponibles à proximité de la sortie de la surfaceuse, en nombre suffisant;
* Se rendre au centre de la glace et procéder au démontage des sections de bandes qui sont aux extrémités. Glissez-les vers le centre de la glace afin de permettre à la resurfaceuse de faire son PREMIER tour de patinoire;
* Démonter les sections plus centrales de la bande et, en les agrippant, les faire glisser le long de la bande de patinoire le plus près du banc des joueurs;
* Sortir sur le banc des joueurs afin de ne pas être sur la glace durant les opérations de surfaçage;
* Laisser le surfaçage se terminer et assembler de nouveau les sections de la bande l’une dans l’autre afin de former la bande centrale;
* Fixer les coins des bandes de patinoires à l’aide des sangles bleues qui permettront de bien les serrer et ainsi éviter qu’elles se déplacent;
* Placer les buts en position de jeu;
* Replacer les crampons au même endroit où ils ont été pris.

# Procédure de rangement des bandes demie-glace du programme Novice

****

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateurs  | Matériel à utiliser  |
| 1 employé manuel(Transport des bandes) | Crampons et casque OU Patins et casqueGants |
| 4 bénévoles  | Crampons et casque OU Patins et casqueGants |

**Pour visionner la capsule sur la manipulation des bandes :**

<https://www.apsam.com/bande-separatrice>

Lors de la fin des parties demi-glace, le préposé de l’aréna est mandaté pour apporter le chariot de mini-bandes à proximité de la glace. De façon générale, ce sera vers la porte de sortie de la surfaceuse.

Le bénévole ou l’entraîneur accrédité par l’Association de hockey doit :

* Se présenter près de la porte de sortie de la surfaceuse sur la patinoire;
* Chausser une paire de crampons et porter son casque (ou ses patins et son casque) avant d’embarquer sur la glace. Ceux-ci seront disponibles à proximité de la sortie de la surfaceuse et en nombre suffisant;
* Se présenter à la section centrale de la patinoire;
* Enlever les sangles bleues à chaque bout afin de libérer la tension sur la bande centrale;
* Ranger les 4 sangles bleues dans le compartiment prévu à cet effet sur les chariots;
* Désassembler les sections de bandes se trouvant au centre de la glace;
* Déplacer les bandes en les agrippant et en les faisant glisser sur la glace. Évitez de les pousser pour les faire glisser, elles risquent de se renverser;
* Embarquer les sections de la bande sur le chariot se trouvant sur la surface sèche (à l’extérieur de la glace) en s’assurant d’entrer le côté femelle des bandes en premier;
* Apporter les 4 buts vers la porte de la surfaceuse afin de les ranger;
* Replacer les crampons au même endroit où ils ont été pris.