**À remplir avant la rencontre.** À ce sujet, l’APSAM vous invite à consulter sa [*Fiche explicative pour la préparation et l’animation d’une rencontre SST*](https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/rencontre-sst-fiche-explicative.pdf)*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sujet :** Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée - distances sécuritaires aux abords de la tranchée | **Date :** |
| **Fonction et nom des animateurs :** | |
| Personnes concernées | |
| Les membres de votre équipe de travail (équipe pour les travaux de creusement, d’excavation et de tranchée). | |
| Mise en contexte | |
| L’arrivée de la saison estivale coïncide avec l’augmentation des travaux planifiés de creusement, d’excavation et de tranchée dans la municipalité. Cette reprise doit se faire dans le respect des exigences réglementaires du [Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)](http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204), entre autres, en ce qui concerne les distances sécuritaires aux abords de la tranchée. | |
| Objectifs généraux de la rencontre | |
| * Rappeler les exigences règlementaires de la section 3.15.3 du CSTC en ce qui a trait aux distances sécuritaires aux abords de la tranchée. * Échanger sur les bonnes pratiques à utiliser quant à l’organisation du chantier et des travaux afin de respecter ces exigences. | |
| Messages clés | |
| * Il est interdit de circuler ou de stationner à moins de 3 mètres des parois des creusements, excavations ou tranchées. * Il est interdit de déposer des matériaux à moins de 1,2 mètre des parois des creusements, excavations ou tranchées. * Le marquage complémentaire des travaux permet aux travailleurs de repérer, sur le chantier des travaux, les distances à respecter aux abords de la tranchée. Il est primordial de respecter ce marquage. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Information et discussion | |
| Consultez la [procédure de travail type - Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée](https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/travail/procedure-tranchee.pdf) de l’APSAM, plus particulièrement les étapes 9 à 11 de la procédure, la section 5.7 du [document de support au plan d'action](https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/travail/plan-action-support-tranchee.pdf) de l’APSAM et la fiche technique de la CNESST : [Pour exécuter de façon sécuritaire vos travaux dans les creusements, les excavations et les tranchées](https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/700/Pages/DC-700-310.aspx?_ga=2.128878667.634845932.1583164335-354925838.1525702371).  Parmi les éléments d’information à communiquer aux membres de votre équipe de travail, voici quelques exemples :   * Les véhicules doivent se trouver à plus de 3 mètres des parois des creusements, excavations ou tranchées; * Les matériaux doivent se trouver à plus de 1,2 mètres des parois des creusements, excavations ou tranchées; * Les lignes électriques doivent être identifiées avant le début des travaux afin de respecter les distances minimales d’approche prescrites par le CSTC; * Le stationnement et la circulation sont interdits (autos, cyclistes, piétons) dans l’aire de travail (le chantier) et l’accès est contrôlé, en tout temps; * Les dispositifs de signalisation des travaux doivent être installés avant le début des travaux; * Le marquage des infrastructures souterraines doit être fait conformément au rapport de localisation (référence à la demande d’Info-Excavation).   De plus, voici des exemples de questions à poser pour favoriser la discussion :   * Les étapes 9 à 11 de la procédure de travail-type et les détails des étapes sont-ils bien compris? * Avez-vous des contraintes particulières qui demanderaient des ajustements à l’organisation de travail? * Avez-vous des avenues de solutions concernant ces contraintes? | |
| Outils à utiliser | |
| Vidéo  Fiche  [Pour exécuter de façon sécuritaire vos travaux dans les creusements, les excavations et les tranchées](https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/700/Pages/DC-700-310.aspx?_ga=2.128878667.634845932.1583164335-354925838.1525702371) (CNESST)  Aide-mémoire  FAQ  Jeu-questionnaire | Équipement ou matériel  Page(s) Web de l’APSAM  Précisez : [Creusements, excavations et tranchées](https://www.apsam.com/theme/types-de-travail/creusements-excavations-tranchees)  Personne invitée  Autre  Précisez : [Procédure de travail type - Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée](https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/travail/procedure-tranchee.pdf) et [Document de support au plan d’action](https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/travail/plan-action-support-tranchee.pdf) (APSAM) |

**À remplir pendant et après la rencontre.**

|  |
| --- |
| Commentaires et suivi |
| **Plan d’action**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Activité** | **Responsable** | **Échéance** | **Suivi** | | Ex. : Distribuer la fiche technique de la CNESST |  |  |  | | Ex. : Modifier la procédure de la municipalité s’il y a lieu et la diffuser aux employés concernés |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **Date de la prochaine rencontre :** |
| **Signature des animateurs :** |
| **Signature du supérieur immédiat :** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date :** | **Heure :** | | **Durée :** |
| **Lieu :** | | | |
| **Département ou service :** | | | |
| **Principaux sujets discutés (joindre la fiche d’animation) :** | | | |
| Participants (prénom, nom) | | Signatures | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **Fonction et signature des animateurs :** | | | |