# rapport d’inspection

Pour que l’activité soit complète, il est nécessaire de compléter un rapport d’inspection afin de faciliter le suivi de l’inspection, tant au niveau de sa réalisation que l’application des correctifs.

Le rapport d’inspection permet donc d’indiquer qu’une inspection a bel et bien été réalisée et que les situations qui n’ont pu être corrigées sur le champ sont consignées. Ce rapport dresse la liste des mesures correctives qui doivent être apportées, les personnes responsables de l’application desdits correctifs ainsi que l’échéancier réaliste prévu pour la réalisation de ceux-ci.

En résumé, le rapport d’inspection devrait contenir ces informations :

* L’identification des lieux inspectés;
* La date de l’inspection ainsi que le nom des inspecteurs;
* La nature des risques observés et leur localisation;
* Le code de gravité ou le code de priorité;
* Les mesures correctives (temporaires, permanentes ou complémentaires);
* L’échéancier des correctifs;
* Les responsables de la mise en place des correctifs;
* La date d’implantation desdits correctifs.

Voici un exemple d’un rapport d’inspection qui peut être utilisé.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date de l’inspection :** |  |  | **Nom des inspecteurs :**  |  |  |
| **Département / service :**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Suivi** |
| **Numéro et localisation du danger** | **Description du danger** | **Catégorie de risque** | **Actions recommandées (mesures temporaires, permanentes et complémentaires)** | **P / T / C** | **Responsable** | **Échéance** | **Réalisé le : (date)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Risque de catégorie A :** situation susceptible d’entraîner un décès, une blessure ou une maladie grave avec séquelles permanentes, ou des dommages matériels majeurs (+ de 20 000$).Délai d’intervention ou de correction : immédiat.Exemple : absence de garde sur une meule. | **Risque de catégorie B :** situation susceptible d’entraîner une blessure ou une maladie avec perte de temps mais sans séquelles permanentes, ou des dommages matériels importants (entre 5 000$ et 20 000$).Délai d’intervention ou de correction : 0 à 7 jours.Exemple : poste de soudage sans écran de protection. | **Risque de catégorie C :** situation susceptible d’entraîner une blessure ou une maladie mineure sans perte de temps, ou des dommages matériels mineurs (- de 5 000$).Délai d’intervention ou de correction : 0 à 30 jours.Exemple : coupe de rosiers sans gants. |
| **P : Permanente T : Temporaire C : Complémentaire** | Inspiré de Paul Potvin et Michèle Bérubé, Cours Sécurité industrielle, Université Laval, 1988 |